**菌落计数分析仪技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 主设备型号 | Galaxy 230 |
| 设备主要参数 | 分辨率 | 菌落0.1mm,抑菌圈0.1mm |
| 计数速度 | 150-1000个菌落/秒、1个环带/秒 |
| 典型配置 | 手动菌落计数器 |
| 计数器容量 | 测1个平皿 |
| 像素 | 640×480、300万像素 |
| 放大倍数 | 2~3X |
| 培养皿尺寸(mm) | 60  或90~150 |
| 尺寸(mm) | 313X360X346 |
| 重量(kg) | 5.2 |
| 其他要求 | 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 |
| 设备安装地点 | 山西祁县六曲香 |