**比价公告**

**为加强六曲香分公司压曲生产线项目规范化管理、降低采购成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-六曲香分公司压曲生产线项目，进行比价工作。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

**一、项目名称：六曲香分公司压曲生产线**

**二、项目地点：山西省晋中市祁县六曲香分公司**

**三、项目期限：**2020-4-10至2020-5-10

**（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）**

1. **项目简介：**

该制曲生产线配合满足中试车间生产要求，压曲原料由基地购入，进厂已满足原料配比及粉碎要求。该制曲线需设置原料缓存斗及上料设备，润料系统需保证润水均匀，设置润水缓存桶，可在不同季节提供所需温度的润料量水，压制曲块保证曲块表面光滑，曲块薄厚重量均匀一致可根据实验要求调整。

**一．生产线总体技术要求：**

1.压曲生产线有：上料斗、变频螺旋提升机、缓冲料斗、变频定量给料器、履带式物料搅拌机（伺服定量加水装置带温控、物料混合均匀）、皮带输送机、伺服压曲机等设备组成（产能2-3吨/小时，21块/分钟

2.曲块要求：拌和好的曲料经压曲机压制成曲坯，曲坯要四面平整，厚度一致、软硬一致、无缺角，每块曲坯重量在3000-4500g；曲坯外形尺寸（mm）：270\*170\*60-80

3.工艺路线：原料→上料仓→螺旋输送机→缓存料斗→变频定量给料器→润粉搅拌机（配自动水添加装置）→延时输送机→伺服压曲机→成型曲块

4.润水要求：加水温度可设定15-30℃，压曲含水量可满足35-45%。

**二．设备技术参数及要求:**

1.上料仓：材质为SUS304不锈钢，料斗选用3mm厚度不锈钢板，容积≥0.5m³

2.螺旋输送机：不锈钢材质，3mm厚度不锈钢板，输送为可变频输送，配西门子变频器，电机为（皖南，南阳，佳木斯）等品牌粉尘防爆电机

3.缓存料斗：不锈钢304材质，容积为≥3.0m³，配备除尘装置减少粉尘污染。

4、变频定量给料器：材质为SUS304不锈钢材质，不锈钢材质壁厚≥3MM，减速机为SEW品牌，变频器为西门子品牌，电机为（皖南，南阳，佳木斯）等品牌粉尘防爆电机

5.润粉搅拌机（配自动水添加装置）：304不锈钢材质，电机带粉尘防爆，水罐容积≥1.0m³，不锈钢材质壁厚≥3MM，带水温控制系统（电加热），电机为（皖南，南阳，佳木斯）等品牌粉尘防爆电机。

6. 延时皮带输送机：外壳为SUS304不锈钢材质，输送皮带为食品级PVC材质，电机为（皖南，南阳，佳木斯）等品牌粉尘防爆电机

7.压曲机：凡是与水和物料接触的部位均为SUS304不锈钢材质，不锈钢材质壁厚≥3MM，凡是滑动部位均镶嵌铜套，传动链条为高强度链条，曲块松紧度可调整。保证曲面光滑，提浆效果好。伺服电机为西门子或三菱品牌，减速机为SEW品牌。压曲时应防止曲块粘连设备，带自动清洗装置防止物料在曲盒上留存；如有液压部分保证油路密封，防止液压油污染曲块，压模压力大小可以调整，调整便捷，根据实验需求提供不同的松紧度曲块，压曲需预留位置可拌入种曲

**三．其他要求：**

1.设备需便于清理，转动位置做好防护，避免安全问题。

2.设备尽量不对现有基建进行改动。

3.施工方包括设备安装以及水电气以及蒸汽的所有管道和线路连接，为包工包料总承包项目

4.施工方负责管道标识的制作和安装

5.电器要求：配电柜为粉尘防爆柜，电器元件为西门子或施耐德品牌，线路及桥架安装符合国家防爆要求

6.安装人员食宿自理

7.施工电器选择以下相关品牌：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 品牌/厂家 |
| 1 | 断路器 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 2 | 空气开关 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 3 | 接触器 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 4 | 转换开关 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 6 | 电压表 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 7 | 频率表 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 8 | 热继电器 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 9 | 时间继电器 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 10 | 中间继电器 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 11 | 指示灯 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 12 | 按钮 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 13 | 电位器 | 个 | 伯恩斯、北仑、慧仁 |
| 14 | 信号灯 | 个 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 15 | 变频器 | 台 | 施耐德、西门子、ABB |
| 16 | 电线、电缆 | 米 | 远东、熊猫、宝胜 |
| 17 | 穿线管 | 根 | 世丰、联塑、保利 |
| 18 | 桥架 | 米 | 欧宝、美特、大全 |
| 19 | 配电箱 | 个 | 施耐德、德力西、西门子 |
| 20 | 配电柜 | 个 | 山特、德力西、华全 |
| 21 | 电线、电缆鼻子 | 个 | 凤凰 |
| 22 | 防爆灯具 | 个 | 库伯、海洋王、创正 |
| 23 | 尼龙扎带 | 根 | 统泰、双正、中塑 |
| 24 | 线槽 | 根 | 金德、保利、日丰 |
| 25 | 接线盒 | 个 | 西门子、飞雕、欧普 |

**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：**200万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；
5. 经营状况良好，近5年内有类似项目经验，且需提供相关案例合同；
6. 行业基本资质要求：无
7. **资格预审资质文件的组成**
8. **企业基本资质材料：**

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

1. **其他材料：**

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

1. **行业基本资质材料**：附件（7） 参照5.2.3

**注：**

1. 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；
2. 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；
3. **其他要求：**
	* 1. 所有资质文件一式三份；
		2. 资质文件全部装订整齐，在公告期2020年4月2日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；
		3. 报价单与投标文件分别密封，于2020年4月2日前递交。（封皮及密封条参考附件（8））
		4. 将资质文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖红章扫描件在公告期4月2日结束前发送至我公司指定邮箱。

**七、开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率：13%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**八、其他要求：**

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

**九、公告期：**

  公告之日起至2020年4月2日 16:00时；

**十、考察期**：

1. 考察时间：4月3日-4月10日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；
3. 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十三、评选期**

具体日期比价方另行确定。

不需供应商到场参加开标，保持电话通畅。

**十四、联系方式：**

1. **投标文件接收人邮箱及地址**

联 系 人：王茜

联系电话：010-51202729

邮箱： wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人：王德斌

联系电话：18518760039

公告发布单位：北京红星股份有限公司

公告发布日期：2020年3月19日

附件（1）：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件（2）：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件（3）：

**投标单位-银行开户许可证**

附件（4）：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件（6）：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法人（授权人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

 法定代表人签章：

附件（7）：

**行业基本资质材料**

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司**

 **项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**报 价 单**

**致：北京红星股份有限公司**

 **项目**

**报价单**

**项目名称：**

**投标单位：（盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**在开标前不得提前拆封**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人****密 封 条****法定代表人 单位公章**年 **月 日封** |