**比价公告**

**为加强检测中心微波消解器项目规范化管理、降低 采购 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司检测中心微波消解器项目，面向社会公开比价。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

1. **项目名称：检测中心微波消解器**

**二、项目地点：北京市怀柔区**

1. **项目期限：从中标单位为我公司提供服务开始至合同终止**

**四、项目简介：**

**微波消解器及其辅助设备技术要求**

**一、总体要求**

1.满足国标5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》中关于设备的要求。

2.符合GB/T 26814-2011《微波消解装置》要求。

3.品牌型号要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 品牌 | 型号 |
| 上海元析 | MWD-630 |
| 上海新仪 | TANK40 |
| 上海屹尧 | M3 |

**二、主要参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **构造** | **详细技术参数** |
| 设备主要技术参数 | 消解罐容积 | ≥50ml |
| 压力控制方式 | 扫描/全罐控压/超压释放技术 |
| 温度控制方式 | 红外测/控温技术 |
| 样品批处理量 | ≥16罐 |
| 罐体材质 | 消解内罐：进口TFM或以上材质 保护外罐：进口PEEK混玻纤/进口宇航符合纤维材质或以上材质 |
| 控压范围 | 0-15MPa(0-100kg/cm2) |
| 压力控制精度 | ±0.01MPa(0.1kg/cm2) |
| 最高工作温度 | 250℃ |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ |
| 内罐极限耐温 | ≥300℃ |
| 微波功率 | ≥1000W |
| 微波频率 | 2450MHz |
| 排风机 | 大风量风机，排风量>5m3/min |
| 转盘旋转方式 | 360°连续旋转 |
| 微波泄漏 | <5mw/cm2 |
| 炉腔排风系统 | 大功率耐腐蚀风机 冷却至室温时间＜15分钟 |
| 微波炉门 | 具有缓冲、异常自动急停、报警功能，炉门开启方式为侧开 |
| 微波炉腔 | 具有耐腐蚀涂层或设计 |
| 软件 | 内置SOP或方法库 |
| 设备配置及辅助设备配置 | 名称 | 数量 |
| 微波消解仪主机 | 一台 |
| 温度控制系统 | 一套 |
| 压力控制系统 | 一套 |
| 消解罐 | 一套 |
| 消解转子 | 一套 |
| 赶酸仪 | 一台 |

**三、其他要求**

1. 代理商需取得代理授权。
2. 签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。
3. 到货前，中标人应为用户2-3名人员提供培训机会。
4. 到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。

4.现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护和优化等。

**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：**100万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为
5. 最近三年无未解决的行政处罚。如有行政处罚，请提供已解决证明文件。（缴纳罚款的发票、回单、收据，处罚机关出具的行政处罚已解决证明）
6. 最近三年无异常经营信息。如有异常经营信息，请提供已解决证明文件。（处罚机关出具的移出证明）
7. 经营状况良好，近3年有5项及以上大型项目经验的优先；
8. 行业基本资质要求：无
9. **比价文件的组成（严格按如下顺序，并提交目录）**
10. **企业基本资质文件：**

附件1 营业执照（副本）（三证合一）

附件2 一般纳税人相关证明

附件3 基本存款账户信息

附件4关于“从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息”承诺函

1. **身份证明文件：**

附件5 法人身份证明

附件6 法人授权委托书

附件7 代理人身份证明

1. **行业基本资质文件：**

附件8

**（注：行业基本资质文件一项仅可对应一个序号，如8-1，8-2等）**

**4．其它文件：**

附件9 投标人自行提供

**（注：其他文件为投标人自愿提供除以上必备文件外的其它文件，如9-1，9-2等，不可混合在以上8项必备文件中）**

**5.报价单：**

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并每页加盖公章（红章）。

1. 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

**注：**

1. 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；
2. 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

**七、其他要求：**

* + 1. 比价文件电子版、纸质版各一份；
    2. 比价全部装订整齐，在公告期 7 月 1 日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处**(纸质版)**
    3. 将全部资质文件（从目录开始至最后一页资质文件）盖红章扫描件在公告期 7 月 1日结束前发送至我公司指定邮箱（注：电子版不含报价单）**(电子版)**
    4. 投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

**八、开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率： 13 %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**九、保证金要求：**

1. 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，支付投标保证金 壹万元 ，具体日期另行确定，确定后邮件告知；
2. 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；
3. 招标结束后，所有投标人投标保证金在30个工作日内无息退回投标人账户；
4. 保证金收取账户：

公司名称：北京红星股份有限公司

开户行名称：华夏银行北京国贸支行

开户行账号：10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

**十、公告期：**

  公告之日起至 2022 年 7 月 1 日 16:00时；

**十一、考察期**：

1. 考察时间：7 月 1 日- 7 月10日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；
3. 实地或电话考察；
4. 招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十二、开标期**

招标方另行确定。

**十三、联系方式：**

1. **投标文件接收人邮箱及地址**

联 系 人： 刘婧

联系电话： 010-51202806

邮 箱： LJ13@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人：郭磊

联系电话：15911044393

公告发布单位： 北京红星股份有限公司

公告发布日期： 2022年6月17日

附件1：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件2：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件3：

**投标单位-基本存款账户信息**

附件4：

**承诺函**

我公司从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息。

承诺人名称（加盖公章）：

法定代表人签字：

附件5：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法定代表人（授权人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

|  |
| --- |
| 法人身份证正面 |
| 法人身份证反面 |

附件6：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件7：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件8：

**行业基本资质文件**

附件9：

**其它文件**

投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投 标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司**

**项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位： （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人**  **密 封 条**  **法定代表人 单位公章**  年 **月 日封** |